与周边环境相协调,满足城市总体规

划和路网规划。 由哈尔滨市市政工程

设计院设计。

恒盛皇家花园项目 位于道里

区群力第四大道、上江街、群力第五大

道、景江东路所辖地段,西侧为金中环

小区,建设规模 22. 7 万平方米,含 11

栋高层住宅、6 栋多层商业及配套用

房,建筑风格为简约欧式风格。 其中,

高层住宅建筑结构形式为剪力墙结

构,建筑层数为十六层、三十二层,建

筑高度分别为 53 米、98 米;多层建筑

结构形式为框架结构,层数为二层、三

层,建筑高度分别为 10 米、15 米。 由

哈尔滨市建筑设计院设计。

群力家园项目 位于道里区伊春

路与滇池路交口处,建设规模 210 万

平方米,含 95 栋高层住宅、2 栋多层住

宅、25 栋商业及配套用房,建筑风格为

简约欧式风格。 其中,高层住宅建筑

结构形式为剪力墙结构,建筑层数为

二十六层、十八层、十一层,建筑高度

分别 为 79. 95 米、 55. 95 米 和 34. 95

米;商业及配套用房建筑结构形式为

框架结构,建筑层数为二层或三层。

由哈尔滨市建筑设计院设计。

科技新苑智园项目 位于松北

区 科 技 创 新 城 区 域 内, 用 地 面 积

110 196 平 方 米, 总 建 筑 面 积

346 224. 67平方米,建筑结构形式为剪

力墙结构,含 16 栋高层住宅、1 栋会所

和 1 个平时为车库的人防地下室。 由

哈尔滨市建筑设计院设计。

松花江大桥主体桥墩完工

翊 迪 提供

哈尔滨葵花药业固体制剂扩产改

造工程 位于松北区东湖路南侧、秦

岭路西侧,由办公科研中心、综合楼以

及动力车间组成,建筑结构形式为框

架结构,欧式建筑风格。 其中,办公科

研中心总建筑面积11 854. 18平方米,

地上一至六层为办公区,地下一层为

车库;综合楼总建筑面积3 494. 16平方

米,共五层,一层和二层为办公区,三

层和四层为宿舍,五层为办公区和会

议室;动力车间总建筑面积2 040. 48平

方米,地上二层。 由哈尔滨市建筑设

计院设计。

松花江公路大桥扩建工程 位于

松北区和道里区,扩建范围包括松花

江公路大桥、南岸接线引桥及北岸引

道(松北大道) 的金河桥至北岸桥头

段,工程起点为松北大道金河桥南岸

与太阳岛堤顶路道口、终点至松花江

公路大桥南岸桥头( 主桥终点),全长

4 173. 06米。 其中, 北岸桥头引道长

2 031. 98 米; 大 桥 南 岸 全 长 2 141. 08

米,由哈药路、友谊西路、河鼓街 3 座

接线桥以及直行引桥、东引桥共 5 座

桥梁组成,分别连接前进路高架、河鼓

街高架、友谊西路、原松花江公路大桥

西侧圆环匝桥,5 座匝桥上部结构为预

应力混凝土连续箱梁、钢箱梁、预应力

混凝土简支转连续小箱梁、预应力混

凝土空心板梁,下部结构为普通钢筋

混凝土桥墩、承台、桩基。 由哈尔滨市

市政工程设计院设计。

水源路工程水泥路段 位于道外

区,包括水泥路、利材街、新一头道街 3

条道路以及龙江闸口桥、水泥桥 2 座

桥梁。 其中,水泥路长5 728米,为水泥

混凝土道路结构;利材街长 431 米,为

水泥混凝土道路结构;新一头道街长

387 米,为沥青混凝土道路结构;龙江

闸口桥全长 60 米、宽 12. 4 米,上部为

预应力简支小箱梁结构,下部为普通

钢筋混凝土墩台、桩基础。 由哈尔滨

市市政工程设计院设计。

阳明滩大桥疏解工程 位于道里

区,北接阳明滩大桥、南至哈双南路,

南北走向,全长7 517米,规划红线宽度

80 米,由阳明滩大桥疏解工程高架桥

工程、京哈铁路地道桥工程、道路工程

以及排水、照明、绿化工程等组成。 阳

明滩大桥疏解桥梁工程穿越群力新

区,途中上跨友谊西路、群力大道、哈

双北路、机场高速路至迎宾路落地,行

进约 2 公里后,下穿京哈铁路线至王

岗大街,其中有 6 公里为高架桥,设置

10 个上、下桥匝道,地面辅道宽度为双

向四车道。 由哈尔滨市市政工程设计

院设计。

大成街路桥工程 位于南岗区,

西起宣化街、东至南直路,东西走向,

全长2 999. 87米。 其中,线路走向在十

字街和宣庆街路段,与规划线位向北

偏离 1 至 2 米,其他部分采用规划中

心线作为主线设计中心线;在宣化街

至嵩山路之间路段采用直线＋圆曲线＋

直线的复合线形;在嵩山路至南直路

之间路段采用直线线形;从宣庆街至

华山路路段采用下穿式地道结构( 下

穿哈尔滨体育学院),地道桥全长 475

米,采用桩墙框架结构,单箱双室,共

三排桩,桩径为 80 厘米,采用逆做法

施工。 由哈尔滨市市政工程设计院设

计。

电碳路打通工程 位于香坊区,

南起哈阿立交桥引桥、北至公滨路,南

北走向,全长9 213 米,新建道路面积

112 146平方米,补强道路面积6 313平

方米,沥青混凝土路面,车行道宽 26

米、人行道宽 6 米、绿化带宽 12 米,双

542

建筑业 房产住宅业

