建 筑 业

综 述

【概况】 2011 年,哈尔滨市有在建工

程2 260项、在建面积3 108万平方米,

工程质量监督覆盖率、竣工备案工程

合格率、符合竣工备案条件的工程备

案率均达到 100% 。 全年开展安全专

项检查4 980项次,比上年增长 31% 。

创建建筑施工现场安全质量标准化工

地 650 项,创建率 100% 。 创建安全质

量标准化示范工地 380 项,创建率、合

格率与上年持平,安全质量标准化优

良率提高 24. 1% 。 监督备案新建工程

施工、监理招标2 579项,与上年持平。

2011 年,新批建筑企业 154 家,办理企

业资质增项 64 家,企业增长率 8. 2% ,

总承包企业增长率 4% ,专业承包企业

增长率 6. 4% ,劳务分包企业增长率

18. 2% 。 (郑 旭)

宣化街交通疏解工程竣工

王 东 摄

勘察设计

【概况】 2011 年,哈尔滨市准入勘察

设计单位 179 家。 其中,一级注册建

筑师 274 人,二级注册建筑师 240 人;

一级注册结构师 422 人,二级注册结

构师 73 人;注册公用设备师 369 人

(其中给排水类 87 人、暖通类 107 人、

发输变电类 18 人、供配电类 112 人、

动力类 45 人);注册岩土工程师 113

人。 (宋 阳)

【主要勘察设计项目】 2011 年,哈尔

滨市完成的重点勘察设计项目:

哈尔滨市城乡规划展览馆工程

位于道里区友谊路北侧、观江国际小

区以东、哈尔滨市人民代表大会常务

委员会以西围合区域内,总用地面积

8 800平方米,总建筑面积20 615. 41平

方米,建筑总高度 23. 8 米,建筑结构

形式为框架剪力墙结构,建筑层数为

地下一层、地上主体四层。 其中,地下

一层为停车库和设备用房;地上一层

为门厅、模型展览厅及附属用房;二层

为小展厅、模型展厅上空、数字沙盘、

4D 电影院;三层为小展厅、模型展厅

上空、数字沙盘上空、4D 电影院上空;

四层为办公区、会议室、厨房、餐厅,屋

顶设有设备机房和造型空间。 由哈尔

滨市建筑设计院设计。

中华巴洛克历史街区更新改造二

期工程 位于道外区景阳街、靖宇街、

南勋街、南四道街围合而成的中华巴

洛克历史街区内,总用地面积93 555平

方米,总建筑面积166 572. 88平方米,

建筑结构形式为框架结构,一至三层

为公建,建筑风格为中华巴洛克风格,

建筑高度最高不超过 21. 3 米。 其中,

A、C、D 区为原有历史性保护建筑修缮

与翻新;B 区为新建设大型巴洛克风

格商业建筑。 由哈尔滨市建筑设计院

设计。

哈尔滨市城市管理综合指挥中心

项目 位于道里区哈药路 304 号,总

用地面积4 132. 34平方米,总建筑面积

9 671. 33平方米,建筑总高度 37. 5 米,

建筑结构形式为框架结构,建筑层数

为地下一层、地上九层。 该工程立面

整体采用简欧风格。 由哈尔滨市建筑

设计院设计。

群力新区东区中继泵站水处理监

控中心项目 位于道里区阳江路与哈

双北路交口处东北侧,东临天然家园、

南临宏达检车站,建筑包括综合办公

楼及临建的泵房。 综合办公楼建筑层

数为地下一层、地上六层,建筑总高度

22. 95 米,综合办公楼东侧泵房建筑高

度 7. 35 米, 为群力新区东区中继泵

站。 该工程建筑结构形式为框架结

构,建筑立面采用中欧地区德式民建

风格。 由哈尔滨市建筑设计院设计。

哈尔滨市第 17 中学分校项目

位于南岗区分部街与巴陵街交口处,

总占地面积4 108. 6平方米,新建建筑

面积6 196. 94 平方米,建筑层数为五

层,建筑结构形式为框架结构。 建筑

风格为简约的欧式风格。 由哈尔滨市

建筑设计院设计。

哈尔滨市第 63 中学校教学楼工

程 位于南岗区一曼街 50 号,北临一

曼街、南至燎原学校、西临新闻街、东

至住宅小区,总占地面积9 332. 92平方

米,新建建筑面积10 699. 8平方米,建

筑层数为五层、局部三层,建筑结构形

式为框架结构。 建筑风格为简约的欧

式风格。 由哈尔滨市建筑设计院设

计。

宣化街交通疏解工程 位于南岗

区,南起文昌高架桥、北至花园街前,

全长2 240米,红线宽度 60 米,新建机

动车道面积135 217平方米、普通人行

道面积46 245平方米、停车人行道面积

9 584平方米,主要由道路工程和桥梁

工程两部分组成。 该工程的道路和桥

梁设计均采用现行道路、桥梁通用规

范,以交通功能为主,配套设施齐全,

442

建筑业 房产住宅业

