2. 松花江一级支流水质。 松花江

哈尔滨江段 12 条一级支流水质总体状

况为轻度污染。 27 个监测断面中,二

类水 质 断 面 比 例 为 11. 1% , 三 类 为

51. 9% ,四类为 14. 8% ,五类为 7. 4% ,

劣五类为 14. 8% 。 支流主要污染指标

为化学需氧量。 从汇入松花江的支流

口内断面,拉林河、蜚克图河、木兰达

河、白杨木河、蚂蚁河、牡丹江、巴兰河

7 条支流口内断面水质达到水体功能

区规 划 目 标, 占 一 级 支 流 总 数 的

58. 3% 。 运粮河、呼兰河、阿什河、少陵

河、倭肯河 5 条支流口内断面水质未

达到水体功能区规划目标,占 41. 7% 。

其中,阿什河口内、少陵河口内断面水

质为劣五类。

松花江哈尔滨江段一级支流口内断面水质类别

河流名称

入松花江口水质类别

2010 年 2011 年

规划类别

达标情况

2010 年 2011 年

拉林河 三类 三类 三类 达标 达标

运粮河 五类 四类 二类 未达 未达

阿什河 劣五类 劣五类 四类 未达 未达

呼兰河 四类 五类 四类 达标 未达

蜚克图河 四类 三类 四类 达标 达标

少陵河 五类 劣五类 四类 未达 未达

木兰达河 四类 三类 四类 达标 达标

白杨木河 三类 三类 三类 达标 达标

蚂蚁河 三类 三类 四类 达标 达标

牡丹江 三类 三类 三类 达标 达标

巴兰河 三类 二类 二类 未达 达标

倭肯河 劣五类 五类 四类 未达 未达

3. 水源地水质。 哈尔滨市区集中

式饮用水水源地磨盘山水库水质为三

类,达到水体功能区规划目标。 取水

总量27 066 万吨,水质达标率 100% 。

磨盘山水库为中等营养状态。

(二)废水及主要污染物排放量

2011 年, 全 市 废 水 排 放 总 量

41 901. 5万吨。 其中,工业源废水排放

量5 838. 1万吨,占 13. 9% ;城镇生活源

废水排放量36 053. 6万吨,占 86% ;集

中式治理设施废水排放量 9. 7 万吨,占

0. 02% 。 全 市 化 学 需 氧 量 排 放 量

331 432. 8吨。 其中,工业源化学需氧

量排放量8 619. 6吨,占 2. 6% ;农业源

化学 需 氧 量 排 放 量 220 890. 9 吨, 占

66. 7% ;城镇生活源化学需氧量排放量

101 901. 5吨,占 30. 7% ;集中式治理设

施 化 学 需 氧 量 排 放 量 20. 7 吨, 占

0. 01% 。 全市 氨 氮 排 放 量 23 740 吨。

其中,工业源氨氮排放量1 131. 5吨,占

4. 8% ;农业源氨氮排 放 量6 774. 5 万

吨,占 28. 5% ;城镇生活源氨氮排放量

15 830. 5吨,占 66. 7% ;集中式治理设

施氨氮排放量 3. 5 吨,占 0. 01% 。 市

区化学需氧量排放量124 162. 5吨,占

全市化学需氧量排放量的 37. 5% ;氨

氮排放量10 242. 2吨,占全市氨氮排放

量的 43. 1% 。

(三)水污染防治

2011 年,哈尔滨市 24 个“十一五”

时期松花江流域水污染防治规划项目

全部建成;10 个城关镇污水处理厂建

设稳步推进,其中 1 个通过环保验收

并运行,其余建成通水调试;市区污水

处理能力 131 万吨,全市污水处理能力

151. 8 万吨。 2011 年,完成水污染物减

排项目 8 个,减排水主要污染物化学

需氧量8 168吨。 市区饮用水源水质达

标率 100% 。 松花江干流出境水质主

要污染指标比上年下降 5% ,流域水环

境质量好转。

二、环境空气

(一)市区环境空气质量

2011 年,哈尔滨市区环境空气质

量优良天数为 317 天,占全年总天数的

86. 8% 。 首要污染物为可吸入颗粒物,

年均值为 0. 099 毫克/ 立方米,达到二

级标准;二氧化硫年均值为 0. 041 毫

克/ 立方米,二氧化氮年均值为 0. 046

毫克/ 立方米,均达到二级标准。 降尘

年均值为 12. 44 吨/ 平方公里月,达

到相对标准。 降水 pH 年均值为 7. 52,

全年未出现酸雨。

市区环境空气污染物统计

单位:毫克/ 立方米(标准状态)

项目 监测值范围 日均值超标率% 年均值 二级标准

二氧化硫 0. 006 － 0. 150 0 0. 041 0. 060

962

城乡建设 环境保护

