项目 监测值范围 日均值超标率% 年均值 二级标准

二氧化氮 0. 009 － 0. 182 0. 3 0. 046 0. 080

可吸入颗粒物 0. 015 － 0. 712 15. 9 0. 099 0. 100

降尘 7. 18 － 23. 18 — 12. 44 14. 23

降水 pH 值 6. 50 － 8. 77 0 7. 52 5. 60

注:降尘标准为清洁对照点监测值＋7,单位为吨/ 平方千米月。 降水 pH 值无量纲,降水酸雨界限 5. 6。

(二) 县(市) 城关镇环境空气质

量

哈尔滨市所辖 10 个县( 市) 城关

镇环境空气质量除木兰镇外,均达到

二级标准;木兰县城关镇环境空气质

量达到三级标准。 环境空气首要污染

物均为总悬浮颗粒物(双城市、尚志市

城关镇为可吸入颗粒物),木兰县城关

镇总悬浮颗粒物年均值最高,为 0. 202

毫克/ 立方米;尚志市城关镇二氧化硫

年均值最高,为 0. 035 毫克/ 立方米;

宾州县城关镇二氧化氮年均值最高,

为 0. 038 毫克/ 立方米。

县(市)城关镇环境空气污染物统计

单位:毫克/ 立方米(标准状态)

城关镇 二氧化硫 二氧化氮 可吸入颗粒物 达标情况 城关镇 二氧化硫 二氧化氮 可吸入颗粒物 达标情况

双城 0. 011 0. 026 0. 047 达标 木兰 0. 025 0. 024 0. 202 超标

尚志 0. 035 0. 034 0. 090 达标 宾州 0. 033 0. 038 0. 166 达标

方正 0. 023 0. 026 0. 120 达标 通河 0. 014 0. 035 0. 168 达标

延寿 0. 031 0. 029 0. 106 达标 五常 0. 011 0. 010 0. 169 达标

依兰 0. 032 0. 030 0. 138 达标 巴彦 0. 025 0. 026 0. 184 达标

(三)废气及主要污染物排放量

全市工业废气排放总量1 995. 3亿

立方米。 全市二氧化硫排放量122 342

吨。 其中, 工 业 源 二 氧 化 硫 排 放 量

90 208. 3吨,占 73. 7% ;城镇生活源二

氧化硫排放量32 129. 7吨,占 26. 3% 。

全市氮氧化物排放量154 489. 9吨。 其

中,工业源氮氧化物排放量100 735. 2

吨,占 65. 2% ;城镇生活源氮氧化物排

放量13 645. 8吨,占 8. 8% ;机动车氮氧

化物排放量40 100吨,占 26% 。 全市烟

(粉)尘排放量138 860. 6吨。 其中,工

业源烟( 粉) 尘排放量47 577. 2 吨,占

34. 3% ;城镇生活源烟( 粉) 尘排放量

86 542吨,占 62. 3% ;机动车烟(粉) 尘

排放量4 741吨,占 3. 4% 。

市区二氧化硫排放量87 072. 1吨,

占全市二氧化硫排放量的 71. 2% ;氮

氧化物排放量89 324. 8吨,占全市氮氧

化物排放量的 57. 8% ;烟( 粉) 尘排放

量77 025. 9吨,占全市烟(粉)尘排放量

的 55. 5% 。

(四)大气污染防治

哈尔滨市完成脱硫、脱硝等大气

重点减排项目 10 个,限期治理、更新改

造锅炉、除尘器 70 余台(套)。 拆炉并

网 7 兆瓦以下分散小锅炉 513 台。 治

理尾气不达标车17 023辆。 新增压缩

天然气汽车 300 台,总数达到2 414台。

三、声环境

(一)市区声环境

1. 市区区域声环境。 2011 年,市

区区域声环境质量为一般( 三级),市

区区域声环境等效声级范围为 46. 6 分

贝 － 64. 4 分贝,等效声级面积加权平

均值为 55. 9 分贝,与上年基本持平。

市区区域声环境达标总面积为 91. 65

平方公里,占监测面积的 86. 6% ,比上

年提高 4. 7 个百分点。

道外区区域声环境等效声级面积

加权平均值为 56. 3 分贝,全市最高;呼

兰区为 50. 1 分贝,全市最低。 呼兰区、

阿城区和平房区区域声环境质量为较

好(二级),其余各区为一般(三级)。

各行政区区域声环境监测统计结果

单位:分贝(A)

行政区 道外 香坊 南岗 道里 平房 阿城 呼兰

监测值 56. 3 56. 2 56. 0 55. 5 54. 4 51. 0 50. 1

质量等级 三级 三级 三级 三级 二级 二级 二级

评价等级 一般 一般 一般 一般 较好 较好 较好

072

城乡建设 环境保护

