幅 440 幅。 全市创建国家级“平安农

机”示范县三个,省级“平安农机”示范

县五个。 “平安农机” 示范乡镇、示范

村、示范户分别达到 22 个、223 个和

2 256个。

2011 年, 按 照 《 监 理 员 管 理 办

法》,结合监理员换发监理证,举办监

理员培训班。 全市有 26 人参加黑龙

江省农机安全监理总站举办的农机安

全监理领导干部及业务骨干培训班,

55 人参加国家金农工程农机监理系统

应用暨证照业务员资格培训班,90 人

参加黑龙江省农机安全监理总站组织

的外业监理员及检验员资格培训。 全

市 548 名农机监理员参加农机监理员

换证培训考试。

哈尔滨市推进公安交警、当地派

出所和农机监理三方合署办公联合执

法工作。 全市组建农村交警中队 55

个,联合开展农村道路交通安全执法

检查。 解决乡村道路执勤的法律权限

问题,改变县以下道路交通安全管理

不到位和农机安全监理工作的被动局

面,发挥农机监理部门在维护农机安

全作业秩序方面的作用,促进农机安

全执法。 (褚丽亚)

【农机科研】 2011 年,哈尔滨市开展

农机科研项目 6 项。

1. 悬挂式灭茬、耕耙、碎土、起垄、

镇压复式整地技术及机具研究。 该项

目为哈尔滨市农业生产新增的大马力

拖拉机研发配套机具。 经过两年科研

攻关研制出悬挂式灭茬、耕耙、碎土、

起垄、镇压复式整地机具,各项技术经

济指标均达到设计要求,于 2011 年 12

月通过市科技局科技成果验收。

2. 水稻生产综合技术研究( 水稻

侧深施肥技术及装置的研究)。 该项

目是哈尔滨市 2010 － 2012 年科技攻

关项目。 项目的特点:根据水稻插秧

施肥定位、定量、均匀、可靠等农艺要

求,解决水稻插秧过程中的侧深施肥

技术难题。 经技术人员试验研究,采

用螺旋强制推进技术,解决了这一难

题。 通过大面积田间试验每亩减少化

肥施用量 35% ,试验效果良好,达到定

位、定量、均匀、肥效明显的侧深施肥

目的。 为最终实现水稻侧深施肥技术

的工程化生产设计与制造,实现大规

模推广应用,奠定技术基础。

3. 前置灭茬、深松少耕整地复式

作业技术及机具的研制。 该项目是哈

尔滨市 2011 － 2013 年科技攻关项目。

项目的特点:研制拖拉机前置式液压

悬挂系统(国内都是后置式的),对现

有灭茬旋耕联合整地机进行部分改进

设计,将改进后的灭茬工作部件悬挂

在拖拉机前部进行灭茬作业。 主要优

点:(1)根茬在拖拉机辗压之前,进行

灭茬作业,可以提高灭茬作业质量,降

低动力消耗,减少根茬对拖拉机轮胎

的损坏;(2) 灭茬、深松后的土壤在拖

拉机的辗压下进一步破碎,可以提高

整地作业的碎土效果;(3)整个作业机

组相对拖拉机前后配置,使拖拉机前

后的受力均衡合理,前置机具可起到

前配重的作用,增加附着力,提高作业

效率;(4) 前后机具采用全悬挂,整个

机组转弯半径相对减小;( 五) 前后机

具均可独立配置与驱动,机组作业更

加灵活、方便。 科研样机于 2011 年春

季在五常市参加春耕整地试验,作业

面积 133. 33 公顷,作业效果良好。

4. 新型深松联合整地机研发。 该

项目是针对大马力拖拉机保有量不断

增加,且适用配套机型少的新情况,对

深松联合整地机进行系列开发,为 180

马力 － 210 马力拖拉机研发 1ZGSY—

350 / 5 型深松联合整地机,为 210 马力

－ 260 马力拖拉机研发 1ZGSY —350 /

5H(高速) 型深松联合整地机,为 280

马力 － 320 马力拖拉机研发 1ZKY —

490 / 7 型宽幅深松联合整地机。 上述

系列机型的主要特点:(1)增加垄上深

松装置,解决普通联合整地机不能垄

上深松的难题,最大深松深度可达 35

厘米,能够打破犁底层,增强土壤的透

气透水性能,提高土壤抵御自然灾害

的能力;(2) 根据配套动力情况,更换

传动齿轮可以提高灭茬,旋耕刀轴的

转速,提高机组的作业速度和工作效

率;(3)变速箱系统加装液压油冷却系

统和过滤装置,解决机具作业时变速

箱温度过高、油质变差、零部件磨损过

快的难题,提高变速箱的使用寿命;

(4)改进灭茬、旋耕的动力传动结构,

使其更加简单、合理,降低故障率;(5)

该系列机具一次作业能够完成垄上灭

茬、深松、 旋耕、 起垄、 镇压等多次作

业,使耕地达到待播状态。 该系列机

具经过优化改进后,将成为传统联合

整地机的理想换代机型,适宜在旱田

垄作区进行联合整地作业。 该项目获

2011 年黑龙江省农业科学技术一等

奖。

5. 德国 GRIME 马铃薯种植机的

引进与改良。 德国 GRIME 马铃薯种

植机是哈尔滨市从德国引进的具有国

际先进水平的马铃薯种植机械,该机

具设计理念先进,结构紧凑合理,操作

使用方便。 哈尔滨市农业科学院农业

机械化研究分院根据黑龙江省马铃薯

种植特点进行国产化改进,通过田间

试验,该机具整体作业效果良好,漏播

率低于 3% 、株距均匀、播深一致,播种

作业达到预期效果。

6. 由哈尔滨市农业科学院农业机

械化研究分院研发的动力式联合整地

机获 2011 年哈尔滨市科技进步三等

奖。 (刘大林)

【农机教育培训】 2011 年,哈尔滨市

有农机 维 修 企 业1 228 户, 其 中 取 得

《农业机械维修技术条件合格证》的企

业1 034户,占总数的 84. 2% ;农机销

售企业 692 户,其中取得《农业机械销

售技术条件合格证》的企业 627 户,占

总数的 90. 6% 。 全年办理农业机械维

修技术条件合格证和农业机械销售技

术条件合格证 53 本。 全市筹集检修

资金4 652. 76万元,检修大中型拖拉机

22 538台。 其中,大修3 878台,检修大

型农具13 619台(套)。 全年完成农机

化培训55 317人次。 其中,农机管理人

员2 320人次,农机化技术人员4 146人

次,农机操作人员培训48 851人次(阳

光工程培训19 420人次)。 (常 征)

【农机推广】 2011 年,哈尔滨市完成

10 个农机推广项目。 分别为:玉米保

护性耕作技术完成 0. 53 公顷、水田激

光平整地技术完成 0. 08 万公顷、水田

节水少耕技术完成 0. 33 万公顷、林影

地断根覆膜技术完成 0. 03 万公顷、离

子体种子处理技术完成 1. 37 万公顷、

玉米收获机械化技术完成 28. 39 万公

顷、青贮饲料生产全程机械化技术完

成 0. 28 万公顷、大型机车秋季深松整

地技术完成 43. 55 万公顷、水稻机械

化插秧技术完成 28 万公顷、水稻机械

化收获技术完成 28 万公顷。 全年开

展科技创新项目 3 个。 1. 水稻机插秧

302

农 业

