向六车道。 该工程向南与哈阿立交桥

相接,向北连接化工路,与红星路、公

滨路平交,是规划三环路东线的一部

分,也是哈尔滨市东部连接道外区与

香坊区的主要城市干道。 由哈尔滨市

市政工程设计院设计。

东巨路道路工程 位于道外区,

南起天恒大街、北至农科院,南北走

向,全长10 567. 44米,机动车道采用一

幅路断面形式,双向四车道标准。 该

工程线路走向与规划线位重合,其中

天恒大街至孔家店道路全长1 133. 01

米,有市政排水管线;孔家店至农科院

道路全长9 434. 43米,采用公路散排的

形式。 由哈尔滨市市政工程设计院设

计。

伏尔加道路工程 起点为哈阿公

路、终点至哈成公路朝鲜屯南,全长

2 926米,是伏尔加庄园出口路及哈阿

公路与哈成公路连接线。 其中,阿什

河大桥桥跨布置为装配式预应力混凝

土空心板,下部结构采用桩基结构。

由哈尔滨市市政工程设计院设计。

哈平路拓宽改造工程 位于香坊

区,北起公铁立交桥北侧引道(九洲电

气)、南至绕城高速公路,沥青混凝土

路面, 采 用 一 幅 路 断 面 形 式, 全 长

3 906. 48 米。 其 中, 新 发 大 桥 长

505. 54 米、公铁地道桥长 810. 23 米、

道路长2 590. 72米。 由哈尔滨市市政

工程设计院设计。

化工路道路工程 位于道外区,

起点为公滨路、终点至先锋路,南北走

向,与长江路平交,道路全长4 885. 17

米,新建机动车道面积138 200平方米、

人行道面积29 700平方米。 该工程结

合远期化工路下穿先锋路方案,在道

路中间预留 33 米绿地。 由哈尔滨市

市政工程设计院设计。

先锋路拓宽改造工程 位于南岗

区和道外区,西起宣化街、东至哈尔滨

东收费站(哈同公路上),沥青混凝土

路面,全长9 947. 03米。 其中,阿什河

新桥长 276. 94 米,联胜新桥长 96. 94

米;宣庆街至二环立交桥西路段为双

向十车道;二环立交桥东至太平大坝

路段为双向八车道;太平大坝至哈同

公路路段为双向八车道;东棵街至东

棵北四道街标准段为双向八车道,机

动车道总宽度 30 米,两侧人行道宽及

非机动车道总宽度 15 米,道路全宽度

60 米。 由哈尔滨市市政工程设计院设

计。

文政街工程香福路段 位于香坊

区,南起规划香坊东西街、北至长江

路,与哈成路、公滨路平交,南北走向,

沥青混凝土路面,新建机动车道面积

81 514平 方 米, 补 建 机 动 车 道 面 积

22 099平方米,车行道宽 24 米、人行道

宽 6 米,规划红线宽 60 米,双向六车

道,是哈尔滨市东部连接道外区与香

坊区的主要城市干道。 由哈尔滨市市

政工程设计院设计。

小白鱼泡支路道路工程 南接东

巨路,经小白鱼泡湿地外缘,北至松花

江堤顶道路,全长6 027. 55米,机动车

道路面结构采用水泥混凝土路面,路

面采用直线路拱,机动车道及路缘带

路拱 横 坡 为 1. 5% 、 土 路 肩 横 坡 为

3% 。 该工程作为哈尔滨市东部路网

的重要旅游线路组成部分,承载了哈

尔滨东部地区、巨源镇地区、天恒山风

景区、小白鱼泡湿地以及万顷松江湿

地等主要旅游项目的交通功能。 由哈

尔滨市市政工程设计院设计。

文政街联络线工程 主要由三部

分组成。 一是拆除康安路方向高架桥

北侧(主线) 下桥匝桥,新建康安路至

埃德蒙顿路左转匝桥,即 ES 匝桥;二

是封闭新阳路至埃德蒙顿路方向地道

桥的敞开段(新阳路至埃德蒙顿路与

康安路交汇处),即新阳路地道桥;三

是康庄桥西北侧新建康安路方向高架

桥(主线)上桥匝桥。 其中,新阳路地

道桥梁高 0. 9 米,梁长分别为 19. 96

米、19. 6 米,边梁宽 0. 98 米, 中梁宽

0. 99 米;预应力混凝土连续箱梁梁高

0. 95 米,梁长 119. 99 米,梁宽 8. 43 米

至 5. 93 米不等;两侧悬臂分别为 0. 5

米、1. 13 米;桥墩墩柱采用矩形截面,

基础采用钻孔灌注桩,桩顶设置承台。

由哈尔滨市市政工程设计院设计。

沿江景观路道路工程 位于道外

区,起点为松浦大桥、终点至化工堤,

主要由景观路道路主线( 江堤一巷)、

支线改造、东北新街道路改造及一座

高架桥组成,其中水泥场专用线跨线

桥工程起点为新建堤顶路、终点至水

泥路,全长8 345. 86米(旅游通道主线

道 路 长 7 097. 78 米、 支 线 道 路 长

380. 89 米、 东 北 新 街 道 路 长 498. 39

米)。 该工程是连接中心区与松江湿

地的一条重要通道。 由哈尔滨市市政

工程设计院设计。

信义沟综合整治景观工程 位于

香坊区,南起进乡街富泰名苑附近的

哈药二厂排水口、北至阿什河,全程曲

线长 12. 6 公里、直线长 11. 6 公里,跨

越黎明乡、幸福乡 2 个乡以及双榆树

村、红星村、曹家村等 5 个村。 由哈尔

滨工业大学建筑设计研究院设计。

哈西客运综合交通枢纽工程—东

广场工程 位于南岗区哈尔滨西客站

东南侧,与西站大街西侧比邻,用地东

西长 267 米、南北长 496 米,分为中心

广场区、南侧公交车场区、北侧交通功

能区三个功能区块。 其中,中心广场

区为旅客集散、步行的景观广场,空间

由两侧向中间分两层叠落,分别与地

下两层的商业空间相衔接;南侧公交

车场区共设公交到发线路 15 条,预留

停车位 27 个;北侧交通功能区内包括

快速公交(BRT) 车场、旅游大巴及临

时停车场。 该工程由地下空间建设和

地面广场建设两部分组成,其中地下

空间总建筑面积 16. 48 万平方米,地

下二层,埋深 11 米,主体框架结构,主

要功能为哈尔滨西客站交通枢纽设施

及商业服务辅助配套设施;地面广场

占地面积103 333. 8平方米、建筑面积

15 990. 58平方米,广场地面建筑均为

一层高的景观构筑物,主体为钢框架

结构。 由哈尔滨工业大学建筑设计研

究院设计。

哈尔滨市第 88 中学项目 位于

松北区祥安北大街以东、龙轩路以南、

江安路 以 西 围 合 区 域, 总 用 地 面 积

40 401. 54 平 方 米, 总 建 筑 面 积

11 999. 8平方米,建筑层数为地上五

层,建筑总高度 23. 95 米。 其中,实验

室布置在一层,普通教室集中布置在

二层至四层的两侧,中间为其他辅助

教室。 建筑风格为现代欧式建筑风

格。 由哈尔滨工业大学建筑设计研究

院设计。

黑龙江省高速公路档案馆项目

位于平房区哈五公路(青岛路与渤海

路之间),规划用地面积2 849. 24平方

米,总建筑面积8 490平方米,建筑结构

形式为框架结构,屋面为钢结构上覆

盖压型钢板屋面,建筑高度 23. 7 米,

建筑层数为地下一层、地上五层。 建

筑风格为现代中式风格。 该馆属于市

642

建筑业 房产住宅业

