2. 市区道路交通声环境。 市区道

路交通声环境质量为好(一级)。 监测

道路 66 条,路段长度 120. 2 公里,点位

158 个,监测范围覆盖市区主要交通干

线。 平均等效声级范围为 61. 4 分贝 －

74. 1 分贝,长度加权平均等效声级为

67. 9 分贝,达到国家标准。 有 60 条道

路达标,占所测道路的 90. 9% ,比上年

提高 6. 1 个百分点。

(二)县(市)城关镇声环境

1. 县(市)城关镇区域声环境。 哈

尔滨市所辖 10 个县(市) 城关镇中,通

河和延寿 2 个县城关镇镇区域声环境

质量为好(一级),五常、宾州、双城、方

正、木兰和巴彦 6 个县( 市) 城关镇为

较好(二级),尚志和依兰 2 个县(市)

城关镇为一般(三级)。 区域声环境等

效声级范围为 43 分贝 － 57. 9 分贝。

其中,通河县城关镇等效声级面积加

权平均值最低,为 43 分贝;依兰县城关

镇最高,为 57. 9 分贝。

县(市)城关镇区域声环境质量状况

单位:分贝(A)

城关镇 Leq 质量等级 评价等级 城关镇 Leq 质量等级 评价等级

通河 43. 0 一级 好 双城 51. 9 二级 较好

延寿 49. 2 一级 好 木兰 53. 9 二级 较好

五常 50. 7 二级 较好 巴彦 54. 3 二级 较好

宾州 51. 0 二级 较好 尚志 55. 2 三级 一般

方正 51. 4 二级 较好 依兰 57. 9 三级 一般

2. 县( 市) 城关镇道路交通声环

境。 哈尔滨市所辖 10 个县(市) 城关

镇中,双城、方正、尚志、宾州、依兰、通

河、延寿、木兰 8 个县(市)城关镇道路

交通声环境质量为好( 一级),巴彦县

城关镇为较好(二级),五常市城关镇

为一般(三级)。 道路交通噪声等效声

级范围为 60. 2 分贝 － 74. 2 分贝。 其

中,双城市城关镇最低,为 60. 2 分贝;

五常市城关镇最高,为 74. 2 分贝。

县(市)城关镇道路交通声环境质量状况

单位:分贝(A)

城关镇 Leq 质量等级 评价等级 城关镇 Leq 质量等级 评价等级

双城 60. 2 一级 好 通河 65. 6 一级 好

方正 60. 5 一级 好 延寿 66. 5 一级 好

尚志 63. 2 一级 好 木兰 67. 3 一级 好

宾县 63. 4 一级 好 巴彦 69. 3 二级 较好

依兰 65. 2 一级 好 五常 74. 2 三级 一般

(三)噪声污染防治

围绕创建国家环保模范城的总体

目标,开展区域环境噪声和交通干线

噪声污染防治。 调整和重新划分哈尔

滨市区域环境噪声功能区,在高、中考

期间,开展噪声专项执法检查,查处各

类噪声信访投诉案件2 950件。

四、工业固体废物

(一)产生量

全市工业固体废物产生量 566. 9

万吨。 其中,一般工业固体废物产生

量 564. 5 万吨,占 99. 6% ;危险废物产

生量 2. 4 万吨,占 0. 4% 。 市区工业固

体废物产生量 346. 7 万吨,占全市工业

固体废物产生量的 61. 1% 。 其中,危

险废物产生量 2. 3 万吨,占全市危险废

物产生量的 95. 8% 。

(二)综合利用量

全市 工 业 固 体 废 物 综 合 利 用 量

519. 5 万吨。 其中,一般工业固体废物

综合利用量 518. 4 万吨,占 99. 8% ;危

险 废 物 综 合 利 用 量 1. 1 万 吨, 占

0. 2% 。 市区工业固体废物综合利用量

313. 7 万吨,占全市工业固体废物综合

利用量的 60. 4% 。 其中,危险废物综

合利用量 1 万吨,占全市危险废物综

合利用量的 90. 9% 。

(三)处置量

全市工业固体废物处置量 37 万

吨。 其中,一般工业固体废物处置量

35. 7 万吨,占 96. 5% ;危险废物处置量

1. 3 万吨,占 3. 5% 。 市区工业固体废

物处置量 36. 9 万吨,占全市工业固体

废物处置量的 99. 7% 。 其中,危险废

物处置量 1. 3 万吨,占全市危险废物处

置量的 100% 。

(四)贮存量

全市工业固体废物贮存量 104. 2

万吨,其中一般工业固体废物贮存量

104. 2 万吨。 市区工业固体废物贮存

量 89. 9 万吨,占全市工业固体废物贮

存量的 86. 3% 。

五、农业生态环境

(一)农田大气质量

农田大气环境质量达标,二氧化

硫和氟化物的监测值均符合《保护农

作物 的 大 气 污 染 物 最 高 允 许 浓 度》

(GB9137—1988)的要求。

172

城乡建设 环境保护

