属用房(地下车库、设备用房等)、临街

商铺、幼儿园、物业管理用房和相关配

套设施组成,总建筑面积 60 万平方

米。 其中,高层住宅楼二十五层至三

十二层,建筑高度 100 米以下,建筑结

构形式为剪力墙结构;商业用房二层

至四层不等,建筑高度 24 米以下,建

筑结构形式为框架结构;地下车库建

筑结构形式为框架结构。 由哈尔滨工

业大学建筑设计研究院设计。

动物用生物制品国家工程研究中

心创新能力建设项目 位于松北区规

划路 21 号路以北,哈尔滨科技创新城

科技创新园内,总建筑面积21 494. 56

平方米,现代建筑风格。 其中,研发实

验楼总建筑面积8 887. 1平方米,建筑

层数为地下一层、地上八层,建筑总高

度 36. 19 米; 培 训 楼 总 建 筑 面 积

6 166. 34平方米,建筑层数为地上六

层,建筑总高度 36. 19 米;实验楼总建

筑面积6 441. 12平方米,地下一层为设

备用房、地上一层到四层为实验区部

分,建筑总高度 22. 95 米。 由黑龙江

省建筑设计研究院设计。

银水湾支渠

翊 迪 提供

国家级产品质量监督检验与研究

中心项目 位于呼兰区,总建筑面积 6

万平方米,建筑高度 57. 9 米,建筑结

构类型为框剪结构。 主体两座楼共十

五层,两座主体楼之间为五层,左右两

侧对称布局为六层,使用功能为实验

室、办公室及会议室。 该建筑为简约

现代风格。 由黑龙江省建筑设计研究

院设计。

哈尔滨焊接研究所办公楼工程

位于呼兰区,主要由主体办公楼和哈

尔滨焊接研究所工程研究中心两部分

组成,总建筑面积 3. 8 万平方米,建筑

结构形式为框架结构,整体布局形成

“纵横”交错两大轴线。 其中,主体办

公楼主要使用功能为实验办公,共十

层,建筑高度 49. 2 米;配楼为两层,使

用功能为厨房、餐厅、活动室等,建筑

高度 18. 1 米。 该工程为现代实验楼

简约大气的建筑风格。 由黑龙江省建

筑设计研究院设计。

哈尔滨市松雷中学项目 位于南

岗区,宁安路与绥化路交界处,总建筑

面积35 223平方米,建筑层数为主体五

层、局部二层和四层,建筑高度 22. 95

米,建筑结构形式为框架结构,使用功

能包括普通教室、阶梯教室、体育馆、

食堂、行政办公等空间,通过连廊相连

接。 该工程建筑立面风格为现代简约

主义风格。 由黑龙江省建筑设计研究

院设计。

珠江帝景小区项目 位于香坊区

南直路 65 号,南向为珠江俊景小区,

北向、西向为建成实业有限公司,东向

为规划马家花园,占地面积49 690. 57

平方米, 总建筑面积204 728. 81 平方

米,建筑高度分别为二十八层、二十三

层。 该工程建筑立面风格为简约欧式

设计风格。 由黑龙江省建筑设计研究

院设计。

鲁商松江新城七号地块项目

位于南岗区学府路 368 号,由学府路、

科研路、征仪路、伊春路围合而成,总

建筑面积466 544. 4平方米,高层住宅

为钢筋混凝土剪力墙结构,地下车库

为钢筋混凝土框架结构,是集大型购

物中心、写字楼、公寓、花园洋房、高层

住宅商业服务网点、幼儿园为一体的

城市综合体项目。 该工程为艺术装饰

建筑风格。 由黑龙江省建筑设计研究

院设计。

哈尔滨市第二医院综合楼工程

位于道外区卫星路 38 号,总建筑面积

37 538平方米,建筑总高度 76. 8 米,建

筑结构形式为框架剪力墙结构,建筑

层数为地下一层、地上十八层。 为简

洁的现代风格。 由哈尔滨方舟建筑设

计有限公司设计。

黑龙江建筑职业技术学院培训教

学楼工程 位于呼兰区,北临学院路、

南为空地、西临学院学生宿舍、东临城

市住宅小区,总建筑面积23 214 平方

米,建筑高度 44. 58 米,建筑层数为地

上十层、局部二层和九层,建筑结构形

式为框架结构,主要包括大小会议室、

餐厅、办公、客房、休闲娱乐以及各种

辅助配套设施。 为现代建筑风格。 由

哈尔滨方舟建筑设计有限公司设计。

纳帕英郡项目 位于南岗区王岗

镇,南临同济街、西临绥化路、东临哈

尔滨大街,占地面积 13. 9 万平方米,

总建筑面积 45 万平方米。 其中,高层

住宅分别为二十四层、三十层和三十

三层,建筑形式为剪力墙结构;多层商

业为二层、四层,建筑结构形式为框架

结构;公寓层数为二十八层,建筑结构

形式为框架剪力墙结构。 该工程建筑

风格承袭法国新艺术运动建筑精粹,

取象法兰西宫廷建筑。 由哈尔滨方舟

建筑设计有限公司设计。

清河湾棚户区改造工程(7 —03 —

A) 位于道里区,南临先进街,东、北

临道里南北路,总建筑面积186 718. 93

平方米,建筑层数分别为十八层、二十

五层、三十层和三十一层,建筑高度分

别为 54. 3 米、75. 3 米、93. 8 米和 93. 3

米,建筑结构形式为剪力墙结构。 由

哈尔滨中建建筑设计有限公司设计。

哈尔滨市征仪路———跃兴街局部

842

建筑业 房产住宅业

